***ПРАЙС***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грузовая эвакуаторная установка частичной погрузки (легкий класс) | Грузовая эвакуаторная установка частичной погрузки (легкий класс) | Грузовая эвакуаторная установка частичной погрузки (средний класс) | Грузовая эвакуаторная установка частичной погрузки (супертяж) |
| Предполагаемое шасси | Колесная формула 4х2, мощность двигателя от 180 л.с. | Колесная формула 4х2, мощность двигателя от 180 л.с. | Колесная формула 6х2, 6х4, 8х4, мощность двигателя от 300 л.с. | Колесная формула 8х4, 8х6, 8х8, 10х4 и т.д., мощность двигателя от 420 л.с. |
| Грузоподъемность установки | 1 колено – 10 тонн, 2 колено – 7 тонн | 1 колено – 10 тонн, 2 колено – 7 тонн, 3 колено – 5 тонн | 1 колено – 25 тонн, 2 колено – 12 тонн, 3 колено – 8 тонн | 1 колено – 35 тонн, 2 колено – 20 тонн, 3 колено – 10 тонн |
| Буксировочная мощность установки | 20 тонн | 20 тонн | 70 тонн | 120 тонн |
| Выдвижение бриля (максимальное) | 260 см | 380 см | 380 см | 380 см |
| Комплектация установки (базовая) | Установка из трех частей (стрела, сапог, бриль), комплект гидравлических шлангов и трубок, гидрораспределитель на 6 позиций механический, гидроцилиндры 5 шт., комплект вилок из 4 шт. |
| **Стоимость базовой установки** | **1000000,00 руб.** | **1200000,00 руб.** | **1500000,00 руб.** | **2000000,00 руб.** |
| Стоимость аутрингеров при заказе установки | Входит в стоимость |
| Стоимость рундуков (ящиков) при заказе установки | 350000,00 руб. | 350000,00 руб. | 500000,00 руб. | 700000,00 руб. |
| Стоимость электрики при заказе установки (распределительный щиток, боковые габариты, освещение в ящиках, люстра, задние огни дневного света), задние фонари, фонари-повторители сверху | 200000,00 руб. | 200000,00 руб. | 220000,00 руб. | 220000,00 руб. |
| Подключение гидравлики на автомобиле (ком, насос, гидробак, подсоединения, шланги, вывод в кабину) | 250000,00 руб. | 250000,00 руб. | 250000,00 руб. | 250000,00 руб. |
| **Стоимость установки с аутрингерами, рундуками, электрикой и гидравликой** | **2000000,00 руб.** | **2200000,00 руб.** | **2770000,00 руб.** | **3470000,00 руб.** |

Стоимость лебедок, их установка и подключение обсуждается дополнительно в зависимости от Ваших пожеланий. Возможна установка электрического гидрораспределителя с выносными пультами по стоимости 350000 руб., с радиоуправлением 500000 руб.

Стоимость документального переоборудования составляет 200000 руб.

Срок изготовления установки – 2-3 месяца (в случае ее отсутствия в наличии), срок изготовления эвакуатора под ключ – от 4 месяцев в зависимости от заявленных условий.

***Условия рассрочки:***

1. Предоплата в размере от 20% до 30% (в зависимости от заказа).
2. Остальные выплаты и сроки по договоренности.
3. Предоставление в залог Вашего шасси, на которое устанавливается данное оборудование.